ネットワーク管理演習　10/6(火)演習課題

18班

256127 庄條　達哉

256128 菅原　祥平

256129 杉浦　 圭　//提出者

ルーター番号　No.26

**バージョン**

sh ver

Cisco IOS Software, C1700 Software (C1700-IPBASE-M), Version 12.4(6)T6.　//IOSversion

Configuration register is 0x2102 //コンフィギュレーションレジスタ値

**インターフェース**

sh int

Ethernet0 is up, line protocol is down // インターフェース名　状態

Hardware is PQUICC Ethernet, address is 001a.e232.6a7c (bia 001a.e232.6a7c)

Internet address is 192.168.26.254/24　　// IPアドレス

Ethernet1 is administratively down, line protocol is down // インターフェース名　状態

Hardware is PQUICC Ethernet, address is 000d.28dc.88bd (bia 000d.28dc.88bd)

FastEthernet0 is up , line protocol is up //インターフェース名 状態

Hardware is PQUICC\_FEC, address is 000f.f72d.cfce (bia 000f.f72d.cfce)

Internet address is 192.168.1.126/24 // IPアドレス

**フラッシュ**

sh flash

System flash directory:

File Length Name/status

1 11744028 c1700-ipbase-mz.124-6.T6.bin // ファイル名

[11744092 bytes used, 21548192 available, 33292284 total]　// 空き容量